GRET 
Interdev Agroalimentaire  

Le lait pasteurisé : techniques de fabrication.

	Type de fiche	Techniques/Technologies
	Date(s) de l’expérience	2000
	Mise en œuvre	GRET(France)
	
	Zone géographique	Afrique de l'Ouest; 
	Mots clés	LAIT PASTEURISE; LAIT; TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

	Echelle d’action	Agglomération
	Public(s) cible(s)	Petites unités de transformation et agents de développement rural

Contexte
Le lait pasteurisé, fabriqué à partir de lait cru ou de lait reconstitué, écrémé ou non, est un lait qui a subi un traitement thermique (pasteurisation) qui détruit plus de 90 % de la flore (jusqu'à 98 %) contenue dans le lait (notamment tous les germes pathogènes non sporulés, notamment les germes de la tuberculose et de la brucellose). La production de lait pasteurisé dans les pays en voie de développement est relativement récente bien que dans un certain nombre de pays la vente de lait « bouilli » existe depuis longtemps (Mali par exemple). Cependant, cette technique n'est généralement pas mise en oeuvre en respectant les recommandations techniques, et surtout le lait n'est pas conditionné, ni transporté dans des conditions de température assurant toute innocuité lors de la consommation.
Sa production se développe autour des centres urbains notamment lors des périodes de chaleur et dans les zones d'élevage traditionnel où il est apprécié comme boisson. Sa commercialisation reste encore peu développée dans les capitales où il pourrait pourtant se substituer partiellement au lait UHT et aux boissons gazeuses  importés à condition de respecter la chaîne du froid. Ayant subi des températures moins hautes que le lait UHT, le lait pasteurisé a une meilleure valeur nutritionnelle.
Problématique / Objectifs
 Un marché à développer - Un produit compétitif :  
Le prix du lait UHT importé est élevé (700 à 800 francs CFA/litre). Le marché est actuellement faible mais la mise en marché de lait pasteurisé de qualité, bien conservé pourrait conquérir ce marché et l'accroître en raison de sa compétitivité. Le litre de lait reconstitué revient à environ 250 à 300 F dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le lait cru est acheté par les unités entre 200/250 F/l (villes secondaires) à 350/400 F/l dans les capitales. La lait pasteurisé partiellement écrémé est revendu entre 350/400 F/l et 500/550 F/l.

 Un produit à faible rentabilité mais complétant bien une gamme pour une petite entreprise : Le lait pasteurisé est un produit à faible valeur ajoutée mais il est possible de procéder à l'écrémage partiel du lait, généralement demandé par les consommateurs, afin de valoriser une partie de la matière grasse en crème, beurre cuit, etc. Ce procédé joue positivement sur la présentation du produit fini en évitant les remontées ou la formation de « boules » de  matière grasse lors de la réfrigération. Cette technique permet d'écouler rapidement une partie de la production ou de conserver le lait jusqu'au lendemain pour d'autres transformations.

Description/Mise en oeuvre
 Un produit fragile 
Les techniques de fabrication du lait pasteurisé sont simples. Sa production doit respecter des normes précises pour éviter toute détérioration et tout risque pour le consommateur. Les normes et prescriptions sanitaires varient selon les pays. En l'absence d'une réglementation, on peut considérer qu'un lait pasteurisé conditionné est de qualité satisfaisante quand le nombre de germes microbiens vivants restant ne dépasse pas 100 000 par centimètre cube en fin de pasteurisation et pas plus de 200 000 à la vente au consommateur et si les caractéristiques suivantes sont respectées :
- Acidité - 1,5 à 1,8 g/litre d'acide lactique ;
- Stabilité à l'ébullition - bonne ;
- Epreuve de phosphatage - négative Bactéries aérobies mésophiles à 30 °C - moins de 30 000/ml ;
- Bactéries coliformes - moins de 10/ml ;
- Escherichia coli - absence dans 1 ml ;
- Antibiotiques et inhibiteurs - absence.

Tous les micro organismes n'étant pas détruits, le lait pasteurisé doit être maintenu à une température inférieure à 10°C dès la fin de la pasteurisation et être vendu très rapidement (règlementation Sénégal). On considère qu'un lait pasteurisé conditionné a une durée de conservation maximale de 8 jours, maintenu à la température de +4°C à +6°C.

La nécessité de maîtriser la pasteurisation pour la fabrication de la plupart des produits laitiers 
La production de la plupart des produits laitiers nécessite une bonne maîtrise de l'opération de pasteurisation, nécessaire avant l'ensemencement pour éliminer les germes pathogènes et les micro organismes dont le développement n'est pas souhaité et qui pourraient modifier le goût des produits.

Diagramme de fabrication (voir fichier joint)

 Paramètres technologiques à surveiller  :
- Rappelons que la pasteurisation ne détruit que globalement 98% de la flore banale. Si le lait est très chargé en microbes, les 2% qui resteront, représenteront encore une population trop importante. Le technicien veillera à ce que le lait de départ soit de qualité irréprochable.
- Après pasteurisation, le lait doit être refroidi très rapidement jusqu'à 4-6°C pour qu'il puisse par la suite être conditionné et stocké. Ceci éviter d'exposer pendant longtemps le lait aux températures de développement des microbes. 
L'étape la plus critique est le conditionnement. En effet, les risques d'introduire des microbes dans le lait pasteurisé sont importants si on ne respecte pas les règles d'hygiène élémentaires et si le conditionnement ne s'effectue pas très rapidement. Le lait pasteurisé fermente, prend un mauvais goût ou coagule. Il est invendable. Au Burkina Faso, certains transformateurs conditionnent d'abord le lait dans des sachets plastiques épais (80 à 100 microns). Les sachets sont ensuite plongés dans la cuve de pasteurisation où ils sont pasteurisés. Ainsi, il n'y a plus de risque de recontamination au moment du conditionnement.

Tableau des opérations (voir fichier joint)

 Les variantes :
On peut aromatiser le lait pasteurisé : chocolat, fraise, vanille, tous les arômes sont possibles. L'ajout des arômes s'effectue après la pasteurisation car la chaleur les détruirait. On peut également sucrer le lait. Dans ce cas, il faut veiller à utiliser du sucre propre sans impuretés. Le sucre est ajouté avant la pasteurisation en agitant énergiquement pour faciliter sa dilution.

Matériels (voir fichiers joints)

Résultats/Eléments chiffrés
 Caractéristiques techniques
- Technologie : facile
- Durée de conservation : 8 jours au plus
- Rendement : 5 sachets de 200 ml par litre de lait.
- Main d'oeuvre requise pour une production de 500l/jour : 1 technicien,  1 ouvrier.

  Aspects économiques et commerciaux 
- Marchés potentiels : urbains et périurbains
- Rentabilité économique : valeur ajoutée unitaire faible mais marché large
- Opportunité de développement d'activités complémentaires : association avec les autres produits laitiers frais.
Enseignements
 Poudre de lait ou lait local ? 
Le lait pasteurisé peut être obtenu à partir de lait naturel provenant d'élevage ou de poudre de lait importée. Les expériences sur le terrain montrent que la clientèle aisée apprécie le lait naturel pour ses qualités nutritionnelles. Par ailleurs, certaines ethnies implantées en zones urbaines sont traditionnellement de grandes consommatrices de lait frais pasteurisé et souhaitent s'en procurer à des prix compétitifs. L'approvisionnement en lait local est donc un argument commercial de poids à condition de maîtriser la qualité des produits.

 L'approvisionnement en lait local, quelles précautions ? 
La compétitivité du lait local est meilleure dans les zones d'élevage à condition de s'assurer un approvisionnement suffisant et régulier, un système de collecte du lait peu coûteux, un système de paiement du lait compris et accepté par les producteurs. Toutes ces conditions ne sont pas toujours réunies et l'utilisation du lait local n'est pas possible partout pour de multiples raisons : éparpillement des producteurs, production insuffisante, coûts de collecte trop important... Dans la pratique, il existe schématiquement deux cas de figures où le lait local est économiquement plus rentable que la poudre de lait : 
- Dans les bassins de production laitière, où les éleveurs sont nombreux, concentrés et à proximité des centres de consommation.
- Dans les centres urbains où il existe des producteurs intensifs proches. Ces producteurs utilisent des compléments alimentaires pour augmenter la production en saison sèche.
Il faut noter toutefois que le prix du lait local issu d'élevage intensif est plus élevé que celui issu des élevages traditionnels.

 Avoir de bonnes idées ne suffit pas ! 
Il est indispensable de réaliser une étude d'installation pour s'assurer de la faisabilité du projet.
Il faut alors répondre à une série de questions avant de passer du projet à l'entreprise. A qui vais-je vendre mes produits : quel est le marché ? quels produits fabriquer ? Quel est mon savoir-faire de transformation ? Quelle somme investir ? Comment s'approvisionner en lait ? Où implanter l'unité de transformation ? Mon projet est-il économiquement viable ? Comment financer mon projet ?

 Investir à petit pas
La transformation requiert l'acquisition d'un local et de matériels. Pour l'entrepreneur, il s'agit d'investir avec précaution et à bon escient. Suite à des investissements surdimensionnés par rapport à leur production, des mini-laiteries ont cessé leur activité.  Les équipements sophistiqués et de forte capacité ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement d'une petite unité de transformation laitière. 
La transformation de produits laitiers peut s'effectuer avec peu de moyens. Les équipements requis sont simples et de petite capacité. Bien sûr, le matériel et les locaux doivent s'adapter au volume de lait transformé.

 Diversifier ses produits
La production lait pasteurisé est rarement suffisante pour assurer la rentabilité d'une unité de production. Il est souhaitable de diversifier la gamme de produit pour toucher une clientèle plus large. On peut produire en complément , des yaourts, de multiples fromages, du beurre cuit (« huile de beurre »), de la crème...

Auteur : Jean-Christian M'BOYA, Cécile Broutin, Philippe Dudez
Saisie le : 18/08/2003
Fiche validée 

		Pour aller plus loin

	Contact	GRET, Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques
211-213 rue Lafayette, 75010, Paris
Tel.:(33)1 40 05 61 61, Fax: (33)1 40 05 61 10, E-mail: gret@gret.org
Site web: htpp://www.gret.org