**Récupération d’eau de pluie et phyto-épuration / bio-filtres**

Présentées par Benjamin Lisan.

Date création du document : 21/05/2015. Date mise à jour : 21/05/2015. Version V1.

Document en cours de rédaction (inachevé) 

Nous remercions François, un spécialiste en plantes, qui a aidé l’auteur à rédiger ce document.

Qu’est-ce que la phyto-épuration ?

C'est l'épuration des eaux usées (domestiques) via les bassins peuplés de plantes, "épuratrices" (joncs, iris, phragmites, massettes...) accompagnées d'algues, de bactéries et autres microorganismes (Source : <http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/>).

La **phyto-épuration** est un système de traitement des eaux utilisant des **plantes macrophytes, des substrats** et des **microorganismes** au sein d'une zone humide artificielle nommée « constructed wetland » en anglais. Les systèmes de phyto-épuration peuvent être composés d'un ou plusieurs filtres plantés ((Source : Wikipedia).

Comment ça fonctionne ?

Elle fait appel aux cycles biologiques qui se développent naturellement dans les zones humides :

* processus physiques : sédimentation et filtration;
* processus chimiques : décomposition avec et sans oxygène;
* processus biologiques : décomposition à l'aide des bactéries, et leur capacité (ainsi celle des plantes et des algues etc.) de se nourrir des éléments des molécules obtenus. Ainsi ils les transforment en molécules inertes à l'environnement. (élimination de la matière organique, des nitrates, des phosphates).

(Source : <http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/>).

Les différents systèmes

Le lagunage est une technique consistant à reproduire l’écosystème d’une zone humide. Les intérêts sont multiples, puisqu'en plus d’épurer l’eau, ce système offre à la faune sauvage un abri, constituant alors un véritable oasis de biodiversité. Toutefois le lagunage n'est pas la meilleure solution de phytoépuration afin d'obtenir une qualité d'eau convenable. Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Lagunage>

**Lagunage**

Filtres plantés de macrophytes

À la différence de la [lagune](http://fr.wikipedia.org/wiki/Lagunage) à macrophytes, le filtre planté met en œuvre un média filtrant (sables gravillons, graviers). Deux catégories de filtres existent : le **filtre à écoulement vertical** et le **filtre à écoulement horizontal**.

Filtres à écoulement vertical

L'eau est répartie à la surface du filtre et percole dans le massif filtrant. Il n'y a donc pas de phénomène de stagnation d'eau ou de photosynthèse mise en jeu, contrairement à une lagune.

L'activité microbienne est fortement mise en jeu. Les plantes privilégiées pour ce genre de filtre sont généralement des plantes aquatiques à fort pouvoir racinaire (iris, massettes), leur rhizosphère favorisent la circulation de l'air lors des périodes d'assec et permettent de maintenir dans le temps la conductivité hydraulique du massif filtrant (décolmatage). Ceci intensifie donc l'activité bactérienne. Les matières organiques retenues en surface s'humidifient et se minéralisent.

La flore bactérienne mise en jeu dans ce filtre est donc une flore de type aérobie hétérotrophe, qui se fixe sur le milieu.

Filtres à écoulement horizontal

Le filtre à écoulement horizontal a un écoulement similaire à celui d'une lagune, puisqu'un niveau d'eau est maintenu dans le bassin, et que l'eau en excès sort du bassin par un système de trop-plein. Toutefois, le bassin contient également un média filtrant (sables et graviers), et le niveau d'eau est inférieur au niveau de la couche de sable. Aucun phénomène de photosynthèse n'a lieu dans ce filtre. La flore bactérienne se fixe sur le milieu granulaire, et des phénomènes d'[anoxie](http://fr.wikipedia.org/wiki/Anoxie) sont mis en jeu, ce qui peut favoriser une [dénitrification](http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nitrification) partielle si ce filtre est mis en œuvre après un filtre à écoulement vertical. De plus, une diminution des phosphore, des médicaments et des hormones est possible.

Pourquoi plusieurs bacs ?

· Car l'eau a tendance à circuler vers le rejet du bacs. En construisant plusieurs bac, on coupe cette trajectoire directe, on permet une meilleure répartition de l'eau dans le bac, on renforce le mélange des eaux ce qui implique une meilleure épuration

· Les bacs peuvent être reliés soit par des tuyaux enterrés soit par voie aérienne (pour une meilleure oxydation et pour l'esthétisme) en formant une cascade.

En quoi consiste ce bac ?

* Une bâche étanche pour éliminer les fuites éventuelles d e l'eau polluée
* Des matériaux filtrants comme les graviers, la pouzzolane, le sable de grands grains etc.
* Les plantes hydrophiles (aimant l'eau) :
* qui avec les matériaux filtrants font le support pour les organismes décomposeurs
* qui aèrent le "substrat"
* qui utilisent les éléments dissous pour bâtir leurs corps...

Les éléments techniques permettant une meilleure répartition de l'eau dans le bac et éventuellement son transfert entre les différents bacs.

(Source : <http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/>).


Autres systèmes

Par extension, le terme phyto-épuration peut également désigner d'autres systèmes tels que les bosquets épurateurs ou zones tampons boisées. Il s'agit ici de faire ruisseler l'eau au travers des [racines](http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)) de plantations d'arbres à même le sol, éventuellement des [saules](http://fr.wikipedia.org/wiki/Saule) traités en [taillis](http://fr.wikipedia.org/wiki/Taillis) coupés en courte rotation ([Taillis à courte rotation](http://fr.wikipedia.org/wiki/Taillis_%C3%A0_courte_rotation)).

D'autres types de traitement comme des bambouseraies sont également recherchés. La rhizosphère du bambou offre les mêmes capacités que celle des plantes aquatiques en matière d'oxygénation et de décolmatage du substrat. Le bambou a également une capacité d'absorption des micro-polluants bien plus importante que pour celle des plantes aquatiques.

Principes physiques, chimiques et biologiques

Les eaux usées qu’elles soient d’origine domestique ou industrielle, peuvent contenir de nombreux pathogènes, molécules biodégradables et polluants chimiques : azote (sous ses nombreuses formes), phosphates, métaux lourds… Ces éléments peuvent être décomposés puis utilisés par la flore et la micro-faune de l’écosystème mis en place. Les racines des plantes émettent un peu d’oxygène, permettant ainsi le développement de micro-organismes aérobies. L’ensemble des micro-organismes aérobies et anaérobies permettra une dégradation optimale de la matière organique.



Coupe d'un bassin de filtre planté de macrophyte à écoulement horizontal



Schéma de principe d'un filtre planté à écoulement vertical compartimenté avec [typhas](http://fr.wikipedia.org/wiki/Typha) plantés sur sable filtrant.

Est-ce efficace ?

Oui sous condition de leur bon fonctionnement:

* les systèmes verticaux éliminent environ 8 5 % des matières oxydables ;
* souvent une faune sauvage aquatique s'installe spontanément dans les bassins de finition
* l'eau dans les bassins de finition atteint souvent une qualité de l'eau épurée conforme aux normes des eaux de baignade
* même en hiver, les microorganismes présents et certaines plantes continuent d'être actifs.

(Source : <http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/>).

2) **Récupération d'eau de pluie, pompage d'eau et potabilisation**

Récupération de l’eau de pluie pour la consommation personnelle de la famille

On peut parvenir à l’autonomie en eau de la famille, avec l’eau de pluie.

Pour l’eau de cuisson, il faut 2 litres d’eau, par jour et par personne.

Note : En Ardèche, il y a moins d’eau de pluie (et de pluies). Peut-être, il faut recourir aux eaux de forage.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agroforets\plante-pour-jardin-foret_suite\cuve-schutz-ibc.jpg  Récupérateur d'eau 1000L, type IBC, 119,90 €, <http://www.castorama.fr/store/Recuperateur-deau-1000L-prod1580011.html#promo=TG_jardinbati_576654> | C:\Users\LISAN\Pictures\agroforets\plante-pour-jardin-foret_suite\citerne-souple-stockage-d-eau-1-m3-1000-litres.jpg  citerne souple stockage d'eau 1 m3 - 1000 litres, 497,66 €, <http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/citerne-souple-stockage-d-eau-1-m3-1000-litres/f-11704141106-abe2009954651830.html> |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agroforets\plante-pour-jardin-foret_suite\récupérateur-jarre-beige.jpg  récupérateur à eau de pluie jarre 1000 litres, 382 € 80, <http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/recuperateur-a-eau-de-pluie-jarre-1000-litres-t/f-11704141106-auc2009962551665.html>  récupérateur d'eau beige en jarre 1000 litres - bellijardin, 324 €, <http://www.plantes-et-jardins.com/p/21134-recuperateur-deau-beige-en-jarre-1000-litres-bellijardin> | C:\Users\LISAN\Pictures\agroforets\plante-pour-jardin-foret_suite\recuperateur-d-eau-pluviale-carre-en-bois-320-l_s_s.jpg  Récupérateur d'eau pluviale 320L Jardipolys - Berger, 249 €, <http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/recuperateur-d-eau-pluviale-carre-en-bois-320-l/f-1170420-auc3517238300712.html> |

Exemples de récupérateurs d’eau

Eventuellement, on pourrait fabriquer ce récupérateur d’eau de pluie (en géotextile étanche, en polyéthylène, en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM), jarre en céramique, cuve en acier …), à moins qu'on puisse le récupérer d’occasion sur place.

Bio-filtres pour la potabilisation :

Bio-filtration pour les eaux usées.

Phyto-épuration, avec bac dégraisseur (boîte).

Il faut mettre peu de graisse au compost, parce qu’elles se dégradent mal.

Solution de l’écumoire en osier, de filtre à graisse en paille.

Panier en broyat de bois, sciure de bois.

L’eau sans graisse peut aller au bassin.

Il faut des produits vaisselles écologiques.

Si trop de savon => gras ( ?).

L’eau la plus pure en aval ( ?).

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\bac-a-graisse.jpg  Bac à graisses (à décantation des graisses) [↑graisses qui stagnent] | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\panier.jpg  ↑panier de broyat en paille |

Selon, Joseph Országh, il ne faut pas mettre de dégraisseurs. Il était chercheur à l'Université de Mons-Hainaut.

Il a inventé toilette sèche à litière bio-maîtrisée. Cf. : <http://bonne-eau-bonne-terre.over-blog.com/article-la-toilette-seche-a-litiere-biomaitrisee-video-par-joseph-orszagh-104636520.html>

Point de vue d’Anne Rivière : … ???


Anne RIVIERE \_ docteur en sciences de l’environnement \_ a créé, en septembre 1997, l’association Eau Vivante.


Site : <http://eauvivante.net>

Le caca des toilettes sèches => pour les champignons.


Il ne faut pas de caca dans l’eau.

Si toilette humide => Fosse septique.






Retranscription des commentaires sur le dessin ci-dessus : panier filtre, ballon, chasse d’eau, cycle, serflex, 10 à 30 L dans le bassin, pouzzolane, biochar (charbo de bois), bassin vertical, abreuvoir, on plante jacinthe et iris, bassin horizontal, tubes araignées, anaérobie, mange beaucoup de phosphates.




A couper tous les ans.

Retranscription des commentaires sur le dessin ci-dessus : charbon actif très poreux, on plante des roseaux phragmites (à couper tous les ans), 100% bactérie aérobie, mange matières carbonées.



Système d'assainissement autonome par bassins-filtres à plante aquatique et mare terminale.


Coupe transversale d’un exemple de dispositif de [lagunage](http://www.wikiwater.fr/spip.php?mot59) familial. Source : Eau vivante, <http://www.wikiwater.fr/a22-l-assainissement-familial-par.html>

Araignée de distribution. Source : <http://mamaisonbioclimatic.free.fr/dotclear/index.php?post/2008/11/01/phytoepuration>

****

Succession de petits bassins d’épuration naturelle par des plantes Photo Eau et habitat / Mr et Mme Billet, <http://www.wikiwater.fr/a22-l-assainissement-familial-par.html>





Ima

Image Anne Rivières. Source : <https://decroissons.wordpress.com/alimentation/une-eau-saine/la-phyto-epuration/>

Anne Rivière obtient une eau plus pure que l’eau du robinet (on peut le constater par des tests de sédimentation en pharmacie). Avec le système d’Anne Rivière, on obtient 1 m2 d’eau pure / personne. Avec AQUATERIS : 2 m2 / pers.

L’organisme le SPANC (Le Service Public d'Assainissement Non Collectif) conseille et accompagne les particuliers dans la mise en place de leur installation d'assainissement non Collectif. Mais, à chaque fois, ses conseils coûtent 350 € (voir le site : <http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr> ).

Il faut un dévers ( ?) [dévers : [Inclinaison](http://fr.wiktionary.org/wiki/inclinaison) de ce qui [penche](http://fr.wiktionary.org/wiki/pencher) d’un [côté](http://fr.wiktionary.org/wiki/c%C3%B4t%C3%A9)].

Ou il faut que l’eau, provenant de la cuisine et de la salle de bain, soit en hauteur par rapport aux bassins de phyto-épuration ci-dessous.

Note : Sur la phyto-épuration, voir la page : <http://www.hydrorestore.fr/la-phytoepuration.html>

Note : en Ardèche, l’on est souvent en plein vent. Pour s’en protéger, aménager une ombrelle à kiwi.

Il existe des filtres pour rendre l’eau potable, par osmose inverse :

Version filtre lent (réserve + bac de réserve) : ~ 100 €.

Version avec surpresseur : entre 300 et 500 €.

Il faut savoir [qu’avec l’osmose inverse], il y a 1 litre d’eau gaspillée, pour 1 litre d’eau filtrée.

De plus, pour que l’’osmose inverse marche (filtre), il faut de la pression en amont.

Elle déminéralise l’eau (des bicarbonates, du magnésium, du sel … Et il faut les « remettre » pour avoir une eau potable).

Une membrane [pour l’osmose inverse] coûte ~ 150 €.

Pour éviter une eau sale (« crade »), il faut décanter les eaux de forage. Il est préférable de pomper l’eau de surface ( ?).

La cartouche de ??? coûte 8 €.

Il existe des filtres en céramique que l’on brosse.


Il existe le filtre Doulton, un filtre à charbon actif (utilisé en Afrique). Filtre Doulton : 3 mm ( ?).

Il faut une pression d’un bar, pression en général amené par la colonne [ou la hauteur] d’eau.




Filtre Doulton. Osmoseur.

Pour nettoyer le filtre (lequel ? le bio-filtre ?), on y passe un jet de Karsher, pour ôter la mauvaise odeur de vase des algues humides ( ?).




Nettoyage du filtre ( ?)


S’il y a trop de pression, l’on place un dépresseur [ou régulateur] de pression d’eau :



Dépresseur [ou régulateur] de pression d’eau. Sources : a) <http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/circuit-d-alimentation-en-eau/regulation-de-la-pression-de-l-eau-l1308217466>, b) <http://w4-web125.nordnet.fr/rdp/guid_app_rdp.htm>



Coupe d'un bassin de phyto-épuration : ciel, eau non purifiée, cailloux, trou, eau purifiée, sens de l’eau



Retranscription des commentaires sur le dessin ci-dessus : PHYTO-EPURATION : eaux grises : douches, vaisselle, lave-linge, Bac dégraisseur, filtre paille. Dans chaque bac, la tuile guide l’eau jusqu’au fond de la buse. En remontant, elle traversera les différentes couches de pouzzolane, les plantes et ainsi, elle est épurée. … Pouzzolane (Pierre volcanique du massif Cantal). Petit, moyen, gros. Les plantes sont disposées dans les bacs en fonction de leur capacité de filtration. Phragmite, massette, glycérine (+), scirpe, iris jaune, nénuphars, menthe aquatique (bactéricide), trop plein, roseaux, poissons, jacinthe d’eau …

Source : <http://maison.julesetstef.free.fr/mai_2008-1.html>

(+ A moins que l’on parle de la Glycérie flottante (*Glyceria fluitans*) ?

Présentation de la conception des filtres AQUATIRIS :

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\filtre-aquatiris.jpg | →  →  Regard de visite et de prélèvement Siphon |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\exutoire.jpg  → Exutoire : évacuation vers mare, fossé, plantation (saules, osiers, bambous…) ↖ |

↑ Massette, Jonc, Salicaire, Iris, Menthe aquatique (ou Reine-des-prés ( ?)).

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\filtre_vert_bis.jpg  Toutes les eaux domestiques sont dirigées vers un filtre à écoulement vertical (phragmites …). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\filtre_horiz_bis.jpg  Auquel succède un filtre à écoulement horizontal (massettes, joncs, pontédéries, iris …). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\filtre-vertical_s1.jpg  Filtre vertical | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\filtre-horizontal_s1.jpg  Filtre horizontal |

Source images : <http://www.hydrorestore.fr/la-phytoepuration.html>

|  |  |
| --- | --- |
| Avantages | Inconvénients |
| Dispositif d'épuration efficace (très bonnes  performances épuratoires) | Il faut y consacrer une surface inutilisable pour autre chose |
| Pas de production de boues | Ce dispositif n'est pas encore réglementaire (normalisation en cours, cf. Rappel de la réglementation) |
| Valorisation des végétaux faucardés, production de compost de qualité | Visite régulière nécessaire pour alterner l'alimentation des filtres verticaux et vérifier que tout fonctionne bien |
| Aucun risque d'odeurs | Besoin d'un entretien minimum régulier (faucardage des roseaux chaque année) |
| Bonne intégration paysagère |  |
| Entretien facile |  |
| Faible coût d'exploitation (pas de besoin en énergie ni en produit chimique) |  |
| Faible technicité de la maintenance (entretien facile) |  |
| Bonne adaptation aux variations de charges |  |
| Sensibilise et responsabilise les usagers vis-à-vis de leurs eaux usées, puisque ce système est visible. |  |

Tableau : Avantages et inconvénients de la filière des filtres plantés de roseaux. Source : <http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0809/bei/beiere/groupe3/node/195>



phyto-épuration résidentielle

On coupe les roseaux à l’autonome, qui serviront pour le compost ou le paillage.

Anne Rivière a installé des mares à phyto-épuration, très simples, comme sur le dessin ci-dessous, en Indonésie.

Elles sont des lieux d’accueil et de bien-être ( ?). Pas de pompe ( ?). Les pompes ont une durée de vie de 5 à 6 ans.

Attention, avec le caca, les fosses des bio-filtres se bouchent tout le temps ( ?).

Il ne faut pas place les bio-filtres trop loin, car risque, sinon, de tuyau encrassé ( ?).


Les béliers hydrauliques s’encrassent souvent ( ?). Avec un bélier hydraulique et avec 1 m de chute, on arrive à envoyer de l’eau à 10 m de haut.

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\etang-a-phyto-epuration.jpg  Mare bio-filtre (d’Anne Rivière ( ?).  Retranscription des commentaires sur le dessin ci-dessus : eau usée, roseau, eau. | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\bac-degraisseur-bis_s.jpg  Bac de dégraissage et bac de vidange © François Nathié |

Les espèces bio-indicatrices :


Un **bioindicateur** est un [indicateur](https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur) constitué par une [espèce](https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce) [végétale](https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tal), [fongique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fongique) ou [animale](https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal) ou par un groupe d'espèces (groupe éco-sociologique) ou [groupement végétal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_v%C3%A9g%C3%A9tale) dont la présence ou l'état renseigne sur certaines caractéristiques écologiques (c'est-à-dire physico-chimiques, microclimatique, biologiques et fonctionnelle) de l'[environnement](https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement) ou sur l'incidence de certaines pratiques. Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur>

Quelques exemples : moule d’eau douce, larve de libellules, écrevisses, truites, traîne-bûche ou porte-bois ou porte-faix (*phryganes* : exemple *Phryganea grandis*) (insectes), batraciens et salamandres.



Principaux groupes de macro-invertébrés bio-indicateurs de la qualité des eaux (d'après Hynes, op. cit. p 60). Introduction à l'écotoxicologie : Fondements et applications, François RAMADE, Ed. Lavoisier, 2007. Hynes HBN (1960) The biology of polluted waters, Liverpool University Press.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\larve-phrygane1 bis_s.jpg  Traîne-bûche et porte-bois ou *phrygane* | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\porte-bois insecte1.jpg  Traîne-bûche et porte-bois ou *phrygane* | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\porte-bois insecte.jpg  Traîne-bûche ou porte-faix ou porte-bois ou *phrygane* |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Margaritifera margaritifera2_s.jpgC:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Margaritifera margaritifera4_s.jpg  Moule perlière d'eau douce (*Margaritifera margaritifera*) | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\larve de libellule_s.jpg  Larve de libellule | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Austropotamobius pallipes.jpg  Écrevisse à pieds ou à pattes blancs (*Austropotamobius pallipes*) |



Espèces bio-indicatrices aquatiques.

Précautions

Pour ceux dont le terrain est petit, il est important de prendre en compte les vents pour positionner les bassins et ne pas être gêné par les odeurs la première année. Si leur bassin est trop près, sous 10m, les odeurs peuvent être dérangeantes. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de mettre un claustra avant le bassin pour justement couper le vent.

Entreprise d’installation et de maintenance de bio-filtres :

AQUATERIS, <http://www.aquatiris.fr>

MACROPHYT, <http://www.macrophyt.com>

<http://www.macrophyt.com/phyto%C3%A9puration-et-filtres-plant%C3%A9s/>

Bibliographie :

A22 - L’assainissement familial par lagunage ou par filtres plantés de macrophytes, <http://www.wikiwater.fr/a22-l-assainissement-familial-par.html>

Phytoépuration, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Phyto%C3%A9puration>

<http://www.consoglobe.com/phytoepuration-une-solution-d%E2%80%99epuration-individuelle-naturelle-cg>

<http://www.terrevivante.org/497-une-solution-alternative-la-phytoepuration.htm>

<http://www.recycleau.fr/fr/phytoepuration>

<http://www.recycleau.fr/fr/phytoepuration-assainissement-par-filtres-plantes>

<http://www.passerelleco.info/rubrique.php?id_rubrique=4>

<http://www.aggraconcept.com/phytoepuration%20en%20assainissement%20individuel.php>


<http://www.lejardindeau.com/jardindeau/2033/plantes_phytoepuration.htm>



Le roseau, la massette (typha), l’iris, la jacinthe d’eau, le scirpe, le nénuphar, le saule blanc, et le myriophylle sont des **plantes pour la phyto-épuration**. Sources : a) <http://www.autre-logis.fr/?p=44>, b) <http://blog.crdp-versailles.fr/semainedeleau42/index.php/post/26/03/2010/La-phyto-%C3%A9puration>

Note : l’indication de la « sauge bleue » est une erreur (car la sauge pousse sur des terrains calcaires souvent secs).

La plante ressemble à une Pontédérie à feuilles en cœur (*Pondeteria Cordata*).



Source : <http://www.geocaching.com/geocache/GC5HKFN_la-lagune-eds2015>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roselière**  **A = 5 m2**  Roseau (Phragmites)  Iris des marais  (à maintenir hors gel)  BIOTOPE  Dytiques  Libellules  Salamandres  Crapauds  Grenouilles  Couleuvres  Poissons :  Gambusies  Epinoches  Ablette  Hâble de Heckel  Bouvière ... | **Lagune**  **B = 10 m2**  Jonc des chaisiers  (*Scirpus lacustris*)  Laîches (*Carex sp*)  Rubaniers (*Sparganium erectum*)  Jonc fleuri (*Butomus umbellatus*)  Elodée du Canada  Lentilles d'eau = protéines pour les poules (ex. race Ardennaise). | **Zone humide**  **C = 5 m2**  Reine des prés  Potimce ??? d'eau (°) (Potamot ?)  Salicaire  Cassissier  Menthe aquatique  Houblon  Laîche des marais  Berce  Consoude  Lycope d'Europe  Eupatoire chanvrine  Lysmaque  Elodée  Myriophylles  *Hippuris*  Potamot  (*Potamogeton crispus*)  Laitues d'eau ... | **Bassin de stockage**  **D = 10m2**  Potamot  (*Potamogeton crispus*)  Cornifle émergée  (*Ceratophyllum Demersum*)  Nymphea (*Nymphea alba*)  Sagittaire à feuilles en flèche (*Sagittaria*  *sagittifolia*)  Rubaniers (*Sparganium erectum*)  Jonc fleuri (*Butomus umbellatu*s) | **Sorties, trop pleins.**  **Zones humides, tallus ...**  Saule (*Salix sp*.)  Aulne (*Alnus sp*.)  Peuplier (*Populus sp*.)  Bouleau (*Betulus alba tortuosa*)  Laurier sauce (*Laurus nobilis*)  Orties  *Hostas*  *Gunneras*  Acanthes  *Thalia dealbata*  *Equisetum*  *Alocasia*  *Papyrus*  *Hibiscus moscheutos*  *Iris versicolor* "Kermesina"  *Cannas glauca* "endeavour", "erebus", "Ra" | *Chasmanthium latifolium*  *Leymus arenarius*  Pomme de kangourou  (*Solanum laciniatum*)  ou aviculaire  Arums  Agapanthes  Nerines  *Iris unguicularis*  Lierre  Pervenches  Héliotrope d'hiver (*Petasites fragrans*)  Plumabago rampant (*Ceratostigma plumbaginoïdes*)  *Chlorophytum clatum*  Canne de Provence  Bambous divers ... |

6 à 8 plantes au m2 - 0,4m2 de plantation / 1m3 de bassin - 1 poisson au m3 et/ou 0,80m long cumulée / m3 - Substrat 15/25 en fond sur 20/30 cm - 5/15 sur 20 cm en surface.

(°) Ou bien Ecuelle d'eau (*Hydrocothyle verticillata*) ou bien populage des marais ou Potamot crépu (*Potamogeton crispus*) ?

Voir liste des plantes d’eau douce, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plantes_d%27eau_douce>

Liste de plantes aquatiques préconisées pour la phyto-épuration en climat tempéré :

Dans le filtre à phyto-épuration, on peut utiliser : a) jonc de chaisier (*Scirpus lacustris*), b) lentille d'eau (*Lemna minor*) etc. Les plantes préconisées pour les climats tropicaux (ou subtropicaux) sont indiqué avec « tropic. ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Scirpus lacustris1.jpg D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Scirpus lacustris2.jpg  Jonc de chaisier (*Scirpus lacustris*) (phytoépurative). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\lemna minor.jpg  Lentille d'eau (*Lemna minor*) (tempérée et tropicale), fourrage (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\scirpe maritime.jpg  Scirpe maritime (*Bolboschoenus maritimus*). Résiste au sel (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Scirpe des marais.jpg  Scirpe des marais ou Souchet des marais (*Eleocharis palustris*) (phytoépurative). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\iris aquatique2_bis_s.jpg D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\iris des marais.jpg  Iris aquatique ou iris des marais ou iris jaune (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Juncus effusus.jpg  Jonc épars ou spiralé (*Juncus effusu*s) (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Nénuphar.jpg  Nénuphar  (temp. Et tropic.).  Comestible (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Nuphar luteum.jpg  Nénuphar jaune (*Nuphar luteum*), comestible (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\menthe aquatique.jpg  Menthe aquatique (adventice), comestible (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\menthe poivree.jpg  Menthe poivrée (adventice), comestible (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\massette.jpg  Massette ou quenouilles (*Typha latifolia*)  Massette (*Typha Laxmannii*), comestible (phytoépurative). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\phragmite.jpg D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Phragmites australis.jpg  Roseau commun (*Phragmites australis*). (~un peu invasif) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Carex.jpg  Carex ou laîches (*Carex*)  Exemple, Laiche à épis pendants (*Carex pendula*) (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Filipendula ulmaria.jpg D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Filipendula ulmaria2.jpg  Reine-des-prés (*Filipendula ulmaria*) (~ comestible). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Epilobium hirsutum.jpg  Epilobe hirsute ou épilobe à grandes fleurs (*Epilobium hirsutum*) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Equisetum hyemale1.jpg  Prêle d'hiver ou prêle géante ou prêle de l’Himalaya (*Equisetum hyemale*) (phytoépurative). |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\salicaires.jpg  Salicaire commune (*Lythrum salicaria*) (phytoépurative). | | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Alisma plantago-aquatica.jpg  Plantain d'eau commun (*Alisma plantago-aquatica*) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Sagittaria latifolia.jpg  Sagittaire à larges feuilles (*Saggitaria latifolia*). (Comestible) (phytoépurative). |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Sparganium erectum.jpg  Rubanier d'eau ou rameux (*Sparganium erectum*) (phytoépurative). | | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\saule blanc.jpg  C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\saule blanc1.jpg  Saule blanc (*Salix alba*) (phytoépurative). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Ceratophyllum Demersum.jpg  Cornifle émergée  (*Ceratophyllum Demersum*) (phytoépurative) (eaux calmes ou faiblement courantes). |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Zizania palustris1.jpg C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Zizania palustris2.jpg  Riz sauvage ou zizanie des marais (*Zizania palustris*) (climat tempéré) (comestible)  (phytoépurative). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Zizania aquatica3.jpg C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\zizania aquatica.jpg  Riz sauvage (*Zizania aquatica*) zone de rusticité USDA: 5-9 (comestible) (phytoépurative). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Elodea canadensis2.jpg  Élodée du Canada (*Elodea canadensis*) (Invasive) (phytoépurative). |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Pontederia cordata3.jpg  Pontédérie à feuilles en cœur (*Pondeteria Cordata*) (très résistante aux gelées). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Acorus calamus.jpg  Acore Calame, acore odorant ou jonc odorant (*Acorus calamus*) (phytoépurative). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Eupatoire chanvrine.jpg C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Eupatoire chanvrine2.jpg  Eupatoire chanvrine (*Eupatorium cannabinum*) |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Lycope d-Europe.jpg  Lycope d'Europe (*Lycopus europaeus*) (phytoépurative)  C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Potamogeton crispus.jpg  Potamot crépu (*Potamogeton crispus*)  (invasive) (phytoépurative). | | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\lysimaque commune.jpg  Lysimaque commune (*Lysimachia vulgaris*) (phytoépurative). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\cassissier.jpg  Cassissier (*Ribes nigrum*)  (sol humide)  C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Consoude officinale.jpg  Consoude officinale (*Symphytum officinale*) |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Hippuris vulgaris.jpg  Pesse vulgaire (*Hippuris vulgaris*)  (phytoépurative). | | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Canne de Provence.jpg  Canne de Provence (*Arundo donax*) (phytoépurative) sol humide et plutôt sablonneux, supporte la salinité des sols (potentiel pour biocarburant). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Petasites fragrans4.jpg  Heliotrope d'hiver (*Petasites fragrans*) (alle peut devenir envahissante). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Phyllostachys heteroclada.jpg  Bambou moyen (*Phyllostachys heteroclada*) (sols lourds, innondés) 5-7 m. -18°C. brise-vent. Racine rhizomateuse traçante. (phytoépurative). | | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\polygonum-amphibium_s.jpg  Renouée aquatique, persicaire amphibie (*Polygonum amphibium*) (envahissante). |  |

Liste de plantes aquatiques préconisées pour la phyto-épuration en climat tropical ou subtropical :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Pistia stratiotes1.jpg D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Pistia stratiotes2.jpg  Laitue d'eau (*Pistia stratiotes*) (invasive) (tropic.) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Thalia dealbata4.jpg  Thalie blanchie (*Thalia dealbata*).  (tropic.) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\cyperus papyrus.jpg  Papyrus (*cyperus papyrus* ou *Cyperus alternifolius*) (tropic.) (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Myriophyllum spicatum.jpg  Myriophylle en épis (*Myriophyllum spicatum*) (invasive) (tropicale et subtropicale) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\jacinthe d-eau.jpg  Jacinthe d’eau (invasive) (tropic.) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Peltandra virginica.jpg  Arum de virginie (*Peltandra virginica*) (invasive) (tropic.) (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\bambou.jpg  Bambou (*Phyllostachys*)  (peut être invasif)  (temp. Et trop) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Nastus borbonicus.jpg  Calumet (*Nastus borbonicus*)  En altitude à la Réunion.  (tropic.) (à tester). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Hibiscus moscheutos_s1.jpg  Hibiscus des marais (*Hibiscus moscheutos*) (tropic.).  C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Cannas glauca.jpg  Canna aquatique (*Cannas glauca*) (tropic.) (phytoépurative). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Ipomoea aquatica.jpg D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\Ipomoea aquatica2_s.jpg  Liseron d'eau (*Ipomoea aquatica*) (Comestible) (peut être invasif)  (tropic.) (à tester). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\châtaigne d-eau chinoise.jpgD:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\châtaigne d-eau2.jpg  Châtaigne d'eau chinoise (*Eleocharis dulcis*) bioaccumulatrice, eaux stagnantes, équateur, comestible. | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\mâcre nageante2.jpgD:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\mâcre nageante.jpg  Mâcre nageante ou châtaigne d'eau indienne (*Trapa natans*) (tropic.). Eau calme ayant jusqu'à 5 m de profondeur (invasive) (tropic.).  (à tester). |
| D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\nelumbo nucifera.jpg  Lotus sacré ou Lotus d'Orient ou nelumbo (*Nelumbo nucifera*) (tropic.) (Comestible) (phytoépurative). | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\taro.jpg  Taro, songe, madère, chou chine ou dachine (*Colocasia esculenta*) (tropicales humides) (comestible) (peut être invasif). Conditions innondées avec eau fraiche. | D:\Users\blisan\Pictures\perso\agro-forêts\azolla filiculoides.jpg  Fougère d'eau ou fausse-fougèreC (*Azolla filiculoides*) (subtropicale et tropicale) (invasive) (phytoépurative). |
| C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Houttuynia Cordata1.jpg  Coriandre perpétuelle (*Houttuynia Cordata*) (envahissante). | C:\Users\LISAN\Pictures\agro-forêts\Gunnera manicata2.jpg  Gunnère du Brésil (*Gunnera manicata*)  A tester. |  |

Source donnant une liste de plantes aquatiques « phyto-épuratives » : <http://www.ecologs.org/vegetation/plantes-filtrant-l-eau-pour-le-traitement-en-phytoepuration-et-les-piscines-ecologiques.html> (Voir aussi liste de plantes aquatiques dans : a) <http://www.aqua-passion.com/fiches_plantes/index.php?liste=P>, b) <http://www.aquaportail.com/lf-plantes-aquatiques-aquarium.html> ).

**Plantes utilisables en phyto-épuration**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plante | Valeur épuratoire  (0-100) | Zone d’implantation (distance surface de l’eau / fond) | origine |
| *Acorus calamus* | 25 | 0 à -10 cm | Asie |
| *Acorus calamus cv. Variegatus* | 25 | 0 à –10 cm | Asie |
| *Alisma plantago-aquatica* | 35 | 0 à –30 cm | hémisphère Nord |
| *Apium inudatum* | 50 |  |  |
| *Aponogeton distachyus* | 35 | -30 à –60 cm | Afrique du Sud |
| *Caltha palustris et hybrides* | 30 | +10 à –10 cm |  |
| *Carex (toutes les espèces)* | 30 | +10 à –10 cm | Europe |
| *Cyperus longus et Asper* | 50 | 0 à – 30 cm | Europe |
| *Glyceria maxima et cv. Variegata* | 75 | +10 à –10 cm | Europe |
| *Hippuris vulgaris'* | 85 | -10 à –30 cm (oxygénante) |  |
| *Iris pseudacorus et cv. Variegata, versicolor, laevigata* | 50 | 0 à –10 cm | Europe |
| *]uncus conglomeratus, inflexus* | 50 | +10 cm à 0 | Europe |
| *]ussiaea grandiflora* | 100 | 0 à –30 cm | Sud des Etats Unis |
| *Mentha aquatica et Mentha aquatica rubra* | 75 | 0 à –10 cm | Europe |
| *Menyanthes trifoliata* | 75 | 0 à –10 cm | Europe |
| *Nuphar luthea et sp.* | 90 | -40 à – 200 cm | Europe |
| *Nymphaea* | 50 | -10 à –30 cm | Europe ou cultivars |
| *Oenanthe aquatica et fistulosa* | 70 | 0 à –10 cm | Eurasie |
| *Phragmites australis, stolonifera, karka cv. Variegata* | 70 | 0 à –30 cm | Europe |
| *Ranunculus flammula, Ranunculus lingua* | 80 | +10 à – 10 cm | Europe |
| *Sagittaria japonica, sagittifolia, lancifolia* | 80 | -10 à –30 cm | Japon, Chine |
| *Saururus cernuus* | 70 | +10 à – 10 cm | Canada |
| *Scirpus holoschoenus, lacustris, tabernaemontani et cv. Albescens* | 50 | 0 à + 10 cm | Europe |
| *Sparganium ramosum* | 60 | 0 à – 30 cm | Europe |
| *Stachys palustris* | 80 | 0 à – 10 cm | Europe |
| *Typha latifolia, angustifolia, minima* | 70 | 0 à – 30 cm | Europe |
| *Zizania latifolia* | 70 | -10 à – 50 cm | Asie |
| *Ceratophyllum, chara. elodea, tillea, myriophyllum, potamogeton, stratiotes* | 100 | - 60 cm et plus |  |
| *Azolla, hydrocharis, lemna, trapa* | 90 | Plante flottante | Amérique tempérée |
| *Pontederia cordata* | 50 | -10 à –30 cm | Amérique centrale |
| *Butomus umbellatus* | 50 | 0 à – 30 cm | Europe |
| *Phalaris arundinacea cv. Pieta* | 70 | 0 à + 10 cm | Europe |
| *Preslia cervina* | 50 | +10 à – 10 cm | Eurasie |
| *Veronica beccabunga* | 70 | + 10 cm à –10 cm | Europe |
| *Villarsia nymphoides* | 70 |  |  |

Autres :

*Lythrum salicaria* (Salicaire)

| ﻿﻿LES INDISPENSABLES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nom latin nom commun lien avec la fiche de la plante | densité au m² | | intérêt |
| 1 | [PHRAGMITES australis Roseau commun](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/28856/phragmites_australis.htm) | 4 à 5 | c'est la toute première plante. Elle est seule dans le premier bac filtrant, c'est par elle que commence le processus. | |
| 2 | [TYPHA latifolia](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/38055/typha_latifolia.htm) [TYPHA angustifolia](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/47686/typha_angustifolia.htm) [TYPHA gracillis](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/38054/typha_gracilis.htm) Massettes | 4 à 5 | Indispensable elle continue le processus dans le second bac en mélange avec les autres plantes. | |
| ﻿﻿3 | [IRIS pseudacorus Iris des marais](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/61257/iris_pseudacorus.htm) | 5 | Vient en 3ème position parmi les plantes les plus utilisées pour filtrer. Floraison jaune intéressante! | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| les complémentaires à utiliser en mélange | | |
| nom latin nom commun lien avec la fiche de la plante | densité au m² | intérêt |
| [ACORUS calamus Acore odorant](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/949/acorus_calamus.htm) | 6 | Feuillage d'iris vert brillant. |
| [ALISMA plantago Plantain d'eau](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/1482/alisma_plantagoaquatica.htm) | 6 | Un nuage de petites fleurs blanches!! |
| [CAREX acuta Syn. CAREX gracilis Laîche](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/6938/carex_acuta.htm) | 5 | Feuillage vert bleuté. |
| [GLYCERIA maxima Glycérie des marais](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/15607/glyceria_maxima.htm) | 4 à 5 | Feuillage souple vert foncé. |
| [JUNCUS effusus Jonc commun](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/48205/juncus_effusus.htm) | 5 | Port différent des précédentes : tiges raides vert foncé, épillets bruns. |
| [LYTHRUM salicaria  Salicaire](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/23484/lythrum_salicaria.htm) | 4 à 5 | Apporte de la couleur tout l'été avec ses grands épis mauves. |
| [MENTHA aquatica Menthe aquatique](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/24586/mentha_aquatica.htm) | 4 à 5 | Feuillage odorant, fleurs rose mauve. |
| [SCHOENOPLECTUS lacustris Syn. SCIRPUS lacustris Jonc des chaisiers](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/48476/schoenoplectus_lacustris.htm) | 5 | Belles tiges tubulaires vert foncé. |
| [SPARGANIUM erectum Rubanier](http://site.plantes-web.fr/jardindeau/728/boutique/48204/sparganium_erectum.htm) | 5 | Feuillage vert foncé, inflorescences rondes et vertes, originales. |

Source : LE JARDIN D'EAU, <http://www.lejardindeau.com/jardindeau/2033/plantes_phytoepuration.htm>

Quelques “trucs”

•Ne pas hésiter à bien s’informer et se former (stages, chantiers participatifs, etc.) avant de se lancer dans la réalisation !

• Bien penser son installation pour éviter les risques de colmatage.

• Prévoir la surface nécessaire : 2 à 5 m2/habitant selon les cas.

• Bien choisir l’emplacement : en contrebas de la maison, si possible en pente et au soleil.

• S’assurer de l’étanchéité du dispositif.

• Choisir soigneusement la granulométrie (diamètre) des granulats employés pour le substrat, et veiller à ce que ces granulats soient roulés (et non concassés), non calcaires et lavés (pour se débarrasser des particules fines).

• Soigner le circuit de l’eau en prévoyant notamment des pentes suffisantes afin d’éviter toute stagnation.

• Coût de réalisation : proche de celui d'une filière classique. Il peut être bien amoindri lorsque l’on a des toilettes sèches et que l’on met la main à la pâte ! Les coûts d’entretien sont généralement moins élevés que pour des stations d’épuration classiques.

Source : <http://terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2014/04/Fiche_peda_Phyto-epuration_18-2.pdf>

Bibliographie

<http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/pages/Vivre_en_autonomie_une_realite-7804500.html>

Plantes phyto-épuratives, Le jardin d’eau, <http://www.lejardindeau.com/jardindeau/2033/plantes_phytoepuration.htm>

Plantes filtrant l'eau pour le traitement en phyto-épuration, <http://www.ecologs.org/vegetation/plantes-filtrant-l-eau-pour-le-traitement-en-phytoepuration-et-les-piscines-ecologiques.html>

Plantes filtrant l'eau pour le traitement en phytoépuration, <http://www.ecologs.org/vegetation/plantes-filtrant-l-eau-pour-le-traitement-en-phytoepuration-et-les-piscines-ecologiques.html>

L'épuration des eaux usées par les plantes - Arehn, <http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa26.pdf>

La phyto-épuration Fiche N°18, Kevin Quentric, Terre et Humanisme, 2009, <http://terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2014/04/Fiche_peda_Phyto-epuration_18-2.pdf>

Plantes utilisables en phyto-épuration - Alter EcoH, <http://www.alterecoh.fr/IMG/pdf/listing_plantes_photos.pdf>

A20 - Les filtres plantés de macrophytes - Wikiwater, <http://www.wikiwater.fr/a20-les-filtres-plantes-de.html>

Phytoépuration wikipedia, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Phyto%C3%A9puration>

Lagunage wikipedia, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagunage>

*Tableau des espèces bio-indicatrices* :

Les bio-indicateurs d'une pollution aquatique, <https://sites.google.com/site/svtlagrangeleclerc/activites-5eme/les-bio-indicateurs-d-une-pollution>

Vidéos :

Traiter ses eaux usées par les plantes, mode d'emploi plantes phytoépuration, <http://www.youtube.com/watch?v=MNuOyiHol4s>



Les [trichoptères](https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichopt%C3%A8re) (larves, adultes) font partie des indicateurs de bonne qualité des eaux douces. Ils sont utilisés pour mesurer le chemin à parcourir pour atteindre le « [bon état écologique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bon_%C3%A9tat_%C3%A9cologique) » demandé pour [2015](https://fr.wikipedia.org/wiki/2015) par la [Directive cadre sur l'eau](https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_cadre_sur_l%27eau). Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur>